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	№ п/п
	Наименование
объекта
	Местоположение объекта
	Характеристики объекта

	1
	Контейнерная
площадка
	Московская обл.,  Раменский городской округ,
г. Раменское,
ул. Красноармейская, д.20
Координаты: 
55.57076, 38.23932
	Характеристики основания: 
Площадь – 66 кв.м., длина – 10 м., 
ширина – 6,6 м.                                      
Помещается 8 контейнеров на 0,9 куб.                                
Тип покрытия основания -   асфальтобетон.
Характеристики ограждения: 
Длина – 8,1 м., ширина – 4,7 м., 
высота – 2,15 м.
Материал ограждения – профнастил  
Характеристики навеса:
Длина – 8,1 м., ширина – 4,8 м.,
Материал навеса – профнастил

	2
	Контейнерная
площадка
	Московская обл.,  Раменский городской округ,
г. Раменское,
ул. Красноармейская, 
дом 24
(за почтой)
Координаты:
55.56999, 38.24209
	Характеристики основания: 
Площадь – 51,52 кв.м., длина – 9,2 м., 
ширина – 5,6 м.                                      
Помещается 6 контейнеров на 0,9 куб.                                
Тип покрытия основания -   асфальтобетон.
Характеристики ограждения: 
Длина – 9,1 м., ширина – 1,7 м., 
высота – 2,25 м.
Материал ограждения – профнастил
Характеристики навеса: 
Длина – 9,15 м., ширина – 1,75 м.,
Материал навеса – профнастил

	3
	Контейнерная
площадка
	Московская обл.,  Раменский городской округ, 
г. Раменское,                
ул. Гурьева, дом 1д
Координаты:
55.5757, 38.2433
	Характеристики основания: 
Площадь – 27,9 кв.м., длина – 6,2 м., 
ширина – 4,5 м.                                      
Помещается 4 контейнера на 0,9 куб.                                
Тип покрытия основания -   асфальтобетон.
Характеристики ограждения: 
Длина – 5 м., ширина – 2 м., высота – 2,15 м.
Материал ограждения – профнастил Характеристики навеса: 
Длина – 5,1 м., ширина – 2,26 м.,
Материал навеса – профнастил

	4
	Контейнерная
площадка
	Московская обл.,  Раменский городской округ,
г. Раменское,
ул. Гурьева, дом 4 
(за д.. 4 стр. 1)
Координаты:
55.574029, 38.236703
	Характеристики основания: 
Площадь – 23,04 кв.м., длина – 6,4 м., 
ширина – 3,6 м.                                      
Помещается 4 контейнера на 0,9 куб.                                
Тип покрытия основания -   асфальтобетон.
Характеристики ограждения: 
Длина – 4,97 м., ширина – 1,8 м.,  
высота – 2,25 м.
Материал ограждения – профнастил Характеристики навеса: 
Длина – 5 м., ширина – 2 м.,
Материал навеса – профнастил

	5
	Контейнерная
площадка
	Московская обл.,  Раменский городской округ,
г. Раменское,
ул. Северное шоссе, д. 28
Координаты:
55.580603, 38.220302
	Характеристики основания: 
Площадь – 24,8 кв.м., длина – 4,35 м., 
ширина – 5,7 м.                                      
Помещается 3 контейнера на 0,9 куб.                                
Тип покрытия основания -   асфальтобетон.
Характеристики ограждения: 
Длина – 3,4 м., ширина – 1,7 м., 
высота – 2,21 м.
Материал ограждения – профнастил Характеристики навеса: 
Длина – 3,5 м., ширина – 1,96 м.,
Материал навеса – профнастил

	6
	Контейнерная
площадка
	Московская обл.,  Раменский городской округ, 
г. Раменское, 
ул. Коммунистическая, 
дом 13а 
(ул. Космонавтов д.28)
Координаты: 
55.58893, 38.20495
	Характеристики основания: 
Площадь – 48,59 кв.м., длина – 11,3 м., 
ширина – 4,3 м.                                      
Помещается 7 контейнерв на 0,9 куб.                                
Тип покрытия основания -   асфальтобетон.
1. Характеристики ограждения: 
Длина – 3,77 м., ширина – 1,8 м., 
высота – 2,45 м.
Материал ограждения – профнастил Характеристики навеса: 
Длина – 3,8 м., ширина – 2 м.
Материал навеса – профнастил
2. .Характеристики ограждения: 
Длина – 6,24 м., ширина – 1,8 м., 
высота – 2 м.
Материал ограждения – профнастил Характеристики навеса: 
Длина – 6,3 м., ширина – 2 м.,
Материал навеса – профнастил

	7
	Контейнерная
площадка
	Московская обл.,  Раменский городской округ,
г. Раменское,
ул. Лесная, дом 25 Координаты:: 
55.563313, 38.238713
	Характеристики основания: 
Площадь – 48,96 кв.м., длина – 9,6 м., 
ширина – 5,1 м.                                      
Помещается 7 контейнеров на 0,9 куб.                                
Тип покрытия основания -   асфальтобетон.
Характеристики ограждения: 
Длина – 9,09 м., ширина – 1,7 м., 
высота – 2,1 м.
Материал ограждения – профнастил Характеристики навеса: 
Длина – 9,17 м., ширина – 1,75 м.,
Материал навеса – профнастил

	8
	Контейнерная
площадка
	Московская обл.,  Раменский городской округ, п. Совхоза
«Раменское», 
ул. Беговая, дом 6 Координаты: 
55.553708, 38.253934
	Характеристики основания: 
Площадь – 34,5 кв.м., длина – 6,9 м., 
ширина – 5,0 м.                                      
Помещается 4 контейнера на 0,9 куб.                                
Тип покрытия основания -   асфальтобетон.
Характеристики ограждения: 
Длина – 5,6 м., ширина – 1,35 м., 
высота – 2,03 м.
Материал ограждения – профнастил Характеристики навеса: 
Длина – 5,7 м., ширина – 1,47 м.,
Материал навеса – профнастил

	9
	Контейнерная
площадка
	Московская обл.,  Раменский городской округ,
г. Раменское,
ул. Зои Космодемьянской, 
дом 10 
Координаты: 
55.56266, 38.20266
	Характеристики основания: 
Площадь – 145,2 кв.м., длина – 13,2 м., ширина – 11,0 м.                                      
Помещается 14 контейнеров на 0,9 куб.                                
Тип покрытия основания -   асфальтобетон.
Характеристики ограждения: 
Длина – 11 м., ширина – 7,7 м., 
высота – 2,1 м.
Материал ограждения – профнастил Характеристики навеса: 
Длина – 11,13 м., ширина – 7,72 м.,
Материал навеса – профнастил

	10
	Контейнерная
площадка
	Московская обл.,  Раменский городской округ,
г. Раменское, 
ул. Серова, д. 47 Координаты: 
55.56148, 38.19936
	Характеристики основания: 
Площадь – 15,81 кв.м., длина – 5,1 м.,
ширина – 3,1 м.                                      
Помещается 3 контейнера на 0,9 куб.                                
Тип покрытия основания -   асфальтобетон.
Характеристики ограждения: 
Длина – 4,8 м., ширина – 1,51 м., 
высота – 2,48 м.
Материал ограждения – профнастил Характеристики навеса: 
Длина – 4,8 м., ширина – 1,51 м.,
Материал навеса – профнастил

	11
	Контейнерная
площадка
	Московская обл.,  Раменский городской округ,
г. Раменское,
ул. Высоковольтная, дом 23 (внешняя)
Координаты: 
55.57440, 38.19990
	Характеристики основания: 
Площадь – 39,13 кв.м., длина – 9,1 м., 
ширина – 4,3 м.                                      
Помещается 7 контейнеров на 0,9 куб.                                
Тип покрытия основания -   асфальтобетон.
Характеристики ограждения: 
Длина – 8,75 м., ширина – 4,25 м., 
высота – 2,05 м.
Материал ограждения – профнастил Характеристики навеса: нет

	12
	Контейнерная
площадка
	Московская обл.,  Раменский городской округ,
г. Раменское,
ул. Чугунова 
 дом № 28-30
Координаты: 
55.58142, 38.20439
	Характеристики основания: 
Площадь – 32,56 кв.м., длина – 7,4 м., 
ширина – 4,4 м.                                      
Помещается 3 контейнера на 0,9 куб.                                
Тип покрытия основания -   асфальтобетон.
Характеристики ограждения: 
Длина – 3,78 м., ширина – 1,8 м., 
высота – 2,45 м.
Материал ограждения – профнастил Характеристики навеса: 
Длина – 3,8 м., ширина – 2,0 м.,
Материал навеса – профнастил

	13
	Контейнерная
площадка
	Московская обл.,  Раменский городской округ,
г. Раменское,
ул. 1-я Фабричная, 
дом 16
(Чугунова 38)
Координаты: 
55.58359, 38.19989
	Характеристики основания: 
Площадь – 28,86 кв.м., длина – 7,8 м., 
ширина – 3,7 м.                                      
Помещается 4 контейнера на 0,9 куб.                                
Тип покрытия основания -   асфальтобетон.
Характеристики ограждения: 
Длина – 5 м., ширина – 1,8 м., 
высота – 2,27 м.
Материал ограждения – профнастил Характеристики навеса: 
Длина – 2 м., ширина – 5,1 м.,
Материал навеса – профнастил

	14
	Контейнерная
площадка
	Московская обл.,  Раменский городской округ,
г. Раменское, 
ул. Королева, дом 36
Координаты: 
55.5915, 38.2036
	Характеристики основания: 
Площадь – 65,55 кв.м., длина – 11,5 м., 
ширина – 5,7 м.                                      
Помещается 7 контейнеров на 0,9 куб.                                
Тип покрытия основания -   асфальтобетон.
Характеристики ограждения: 
Длина – 6,07 м., ширина – 5,08 м., 
высота – 2 м.
Материал ограждения – профнастил Характеристики навеса: 
Длина – 6,11 м., ширина – 5,12 м.,
Материал навеса – профнастил

	15
	Контейнерная
площадка
	Московская обл.,  Раменский городской округ,
г. Раменское, 
ул. Шевченко, дом 2
(Пограничная)
Координаты: 
55.581898, 38.1189289
	Характеристики основания: 
Площадь – 39,2 кв.м., длина – 7,0 м., 
ширина – 5,6 м.                                      
Помещается 4 контейнера на 0,9 куб.                                
Тип покрытия основания -   асфальтобетон.
Характеристики ограждения: 
Длина – 5 м., ширина – 1,8 м., 
высота – 2,35 м.
Материал ограждения – профнастил Характеристики навеса: 
Длина – 5,15 м., ширина – 2,1 м.,
Материал навеса – профнастил

	16
	Контейнерная
площадка
	Московская обл.,  Раменский городской округ,
г. Раменское,
ул. Михалевича, 
дом 8а
Координаты: 
55.56613, 38.22957
	Характеристики основания: 
Площадь – 81 кв.м., длина – 9 м., 
ширина – 9 м.                                      
Помещается 9 контейнерв на 0,9 куб.                                
Тип покрытия основания -   асфальтобетон.
1. Характеристики ограждения: 
Длина – 7,05 м., ширина – 2,05 м., 
высота – 2,2 м.
Материал ограждения – профнастил Характеристики навеса: 
Длина – 7,05 м., ширина – 2,2 м.,
Материал навеса – профнастил
2. Характеристики ограждения: 
Длина – 5 м., ширина – 2 м., высота – 2,27 м.
Материал ограждения – профнастил Характеристики навеса: 
Длина – 5,1 м., ширина – 2,23 м.,
Материал навеса – профнастил





