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ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ ОПАСНОСТЕЙ
И ОПРЕДЕЛЕНИЮ, УЧЁТУ И АНАЛИЗУ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА

1. Назначение
[bookmark: _Область_применения][bookmark: _Toc457460674]Целью настоящего документа является создание и организация процедуры управления профессиональными рисками в Администрации Раменского городского округа.
	
2. Область применения
Настоящее Положение (методика) по идентификации опасностей и определению, учету и анализу профессиональных рисков в области охраны труда (далее – Положение) устанавливает требования к построению системы управления профессиональными рисками в Администрации Раменского городского округа и процедурой управления профессиональными рисками.

3. Нормативные ссылки 
3.1. Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации».
3.2. Приказ Минтруда России от 19.08.2016 № 438н «Об утверждении Типового положения о системе управления охраной труда».
3.3. ГОСТ Р 58771-2019 Менеджмент риска. Технологии оценки риска. Дата введения в действие:	01.03.2020. 

4. Общие положения
4.1. Система управления профессиональными рисками является частью системы управления охраной труда в Администрации Раменского городского округа.
4.2. Настоящее Положение устанавливает единый порядок идентификации опасностей, оценки, учета и анализа профессионального риска в области охраны труда, а также единые требования к содержанию и оформлению документации по учету вредных и опасных производственных факторов, и разработки мероприятий, направленных на управление профессиональными рисками в области охраны труда. Настоящее положение разработано с целью управления рисками и улучшения показателей деятельности в области безопасности и охраны труда. 
4.3. Целями настоящего Положения являются:
· предотвращение травматизма, аварий, инцидентов и профессиональных заболеваний;
· получение объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, с целью формирования в дальнейшем корректирующих действий;
· выявление и контроль опасностей в области охраны труда;
· эффективное управление профессиональными рисками в области охраны труда (снижение травматизма, аварий, инцидентов и профессиональных заболеваний);
· планирование работ по управлению профессиональными рисками;
· формирование обоснованных рекомендаций по уменьшению профессионального риска.
 
5. Термины, определения и сокращения 
В настоящем Положении применены термины с соответствующими определениями и сокращениями:
Допустимый риск - риск, уменьшенный до уровня, который организация может допустить, учитывая свои правовые обязательства и собственную политику в области профессионального здоровья и безопасности. 
Приемлемый риск — это минимальная величина риска, которая достижима по техническим, экономическим и технологическим возможностям, т.е. такой уровень риска, который общество может принять (разрешить), учитывая технико-экономические и социальные возможности на данном этапе своего развития.
Неприемлемый риск (чрезмерный) — это уровень риска, обусловленный хозяйственной деятельностью, который не должен превышаться независимо от экономических и социальных преимуществ такой деятельности для общества в целом. 
Идентификация опасности - процесс распознания существования опасности и определения её характеристик. 
Опасность - источник, ситуация или действие, которые потенциально могут привести к травме, ухудшению здоровья или сочетание перечисленного. 
Оценка риска(-ов) - процесс оценки риска (-ов), происходящего от опасности, с учетом адекватности существующих мер управления, а также принятие решения, допустим ли риск или нет.
Риск в области охраны труда и промышленной безопасности (риск) - сочетание вероятности возникновения опасного события или воздействия(ий) и степени тяжести травмы или ухудшения здоровья, которые могут быть вызваны таким событием или воздействием (ями). 
Вредный производственный фактор - производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию.
Опасный производственный фактор - производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме.
Инцидент - небезопасное происшествие, связанное с работой или произошедшее в процессе работы, но не повлекшее за собой несчастного случая;
Опасность - фактор среды и трудового процесса, который может быть причиной травмы, острого заболевания или внезапного резкого ухудшения здоровья.
Происшествие - событие, связанное с работой, в результате которого возникает или могла возникнуть травма или ухудшение здоровья (независимо от тяжести), или смерть.
Управление профессиональными рисками - комплекс взаимосвязанных мероприятий, являющихся элементами системы управления охраной труда и включающих в себя меры по выявлению, оценке и снижению уровней профессиональных рисков.

6. [bookmark: _Toc364333711]Организация идентификации опасностей и оценки риска
6.1. Работу по идентификации опасностей и оценке рисков, разработке мер управления рисками в Администрации Раменского городского округа возглавляет заместитель главы Администрации Раменского городского округа.
6.2. Заместитель главы Администрации Раменского городского округа осуществляет координацию деятельности по организации и проведению идентификации опасностей, оценки рисков, документированию результатов оценки рисков и последующей разработки мероприятий.
6.3. Для полноты оценки профессиональных рисков к работе могут быть привлечены подрядные организации или специалисты, обладающие достаточным опытом и компетенцией для выполнения данной работы. 
6.4. Лица, проводящие оценку профессиональных рисков, должны знать опасности, присущие оцениваемой деятельности и применяемые меры по их управлению.

7. Идентификация опасностей и оценка рисков 
7.1.  Цель идентификации - выявить все опасности, исходящие от технологического процесса, опасных веществ, выполняемых работ, оборудования и инструмента, участвующего в технологическом процессе.
7.2.  Процедура идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков должны учитывать:
· повседневную (стандартную, обычную) и редко выполняемую деятельность работников, а также деятельность работников внешних организаций, имеющих доступ к зоне выполнения работ;
· человеческий фактор при выполнении профессиональной деятельности работниками (утомление вследствие высокого напряжения, ошибки при часто повторяющихся действиях и т.п.);
· опасности, выявленные, как вблизи, так и вне зоны выполнения работ, которые способны неблагоприятно повлиять на здоровье и безопасность работников, включая работников внешних организаций;
· инфраструктуру, оборудование и материалы, находящиеся в зоне выполнения работ, вне зависимости от того, кем они предоставлены;
· изменения или предполагаемые изменения видов деятельности и технологических процессов;
· проекты зоны выполнения работ, технологические процессы, сооружения, оборудование и организацию работ;
· ситуации, события, комбинации обстоятельств, которые приводили либо потенциально могут привести к травме или профессиональному заболеванию работника;
· причины возникновения потенциальной травмы или заболевания, связанные с выполняемой работой, продукцией или услугой;
· сведения об имевших место травмах, профессиональных заболеваниях.
7.3.  Идентификация опасностей и оценка профессиональных рисков на рабочих местах проводится в каждом структурном подразделении Администрации Раменского городского округа.
7.4.  Для организации процесса проведения идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков распоряжением Главы Администрации Раменского городского округа устанавливаются:
· состав комиссии по проведению идентификации опасностей и оценке профессиональных рисков;
· сроки проведения идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков, оформления результатов.
7.5.  В состав комиссии включаются главные специалисты, руководители структурных подразделений, специалист по охране труда и другие работники. Комиссия с учетом процессов, для которых будут проводиться идентификация опасностей и оценка профессиональных рисков, должна быть в количестве не менее трех человек. 
Лица, включаемые в состав комиссии, должны знать опасности, присущие оцениваемой деятельности, и применяемые меры по их управлению. В состав комиссии могут включаться работники, участвующие в управлении процессами и объектами, по которым будут проводиться идентификация опасностей и оценка профессионального риска. Общее руководство по идентификации опасностей, оценке профессиональных рисков и управлению профессиональными рисками в Администрации Раменского городского округа осуществляется заместителем главы администрации.
7.6. На комиссию возлагается ответственность за:
· определение перечня рабочих мест (профессий), подлежащих идентификации опасностей и оценке профессиональных рисков;
· организацию проведения наблюдений и собеседований с работниками;
· составление карт идентификации опасностей и профессиональных рисков;
· составление перечня недопустимых профессиональных рисков; 
· выработку предложений по управлению недопустимыми профессиональными рисками;
7.7. К источникам информации для выявления опасностей относятся:
· нормативные правовые и технические акты, справочная и научно-техническая литература, локальные нормативные акты и т.п.;
· результаты государственного санитарно-эпидемиологического надзора (протоколы, акты, справки и т.п.);
· результаты контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;
· результаты специальной оценки условий труда;
· результаты наблюдения за технологическим процессом, рабочим местом, работой подрядных организаций, внешними факторами (дорогами, организацией питания, климатическими условиями и т.д.);
· результаты анализа анкет, бланков, опросных листов и т.д.;
· результаты опроса сотрудников;
· опыт практической деятельности. 
7.8. При подготовке к проведению идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков, а также при разработке предложений по управлению недопустимыми профессиональными рисками комиссия изучает необходимые документы по охране труда:
· результаты специальной оценки условий труда на рабочих местах и паспортизации санитарно-технического состояния условий и охраны труда (для определения соблюдения параметров окружающей среды на рабочем месте);
· записи обо всех видах контроля состояния охраны труда для выявления наиболее часто повторяющихся нарушений требований охраны труда и определения лиц, наиболее часто фигурирующих в качестве нарушителей трудовой дисциплины;
· результаты обследований и проверок состояния охраны труда органами государственного надзора и контроля, специалистами по охране труда и т.п.;
· материалы расследований, имевших место несчастных случаев, профессиональных заболеваний;
· записи по обучению, проведению инструктажа и проверке знаний требований охраны труда работников;
· инструкции по охране труда.
7.9. Опасности по природе воздействия подразделяются на физические, химические, биологические, психофизиологические.
Физические опасности связаны с движущимися машинами и механизмами, незащищенными подвижными частями оборудования, уровнем шума, вибрации, инфразвуковых колебаний, ультразвука, повышенной или пониженной влажностью, ионизацией воздуха, повышенным уровнем статического электричества, электромагнитных излучений, электрического и магнитного поля, недостаточной освещенностью рабочей зоны, пониженной контрастностью освещения, повышенной яркостью, пульсацией светового потока, наличием острых кромок, заусенцев и шероховатостей на поверхностях инструментов и оборудования, расположением рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола) и т.д.
Химические опасности связаны с воздействием на организм человека вредных веществ, влияющих на репродуктивную функцию, обладающих токсическими, раздражающими, канцерогенными, сенсибилизирующими, мутагенными свойствами.
Биологические опасности связаны с воздействием на организм человека патогенных микроорганизмов (бактерий, вирусов, грибов и т.д.), растений, животных.
Психофизиологические опасности подразделяются на физические перегрузки (статические и динамические) и нервно-психические (умственное перенапряжение, перенапряжение анализаторов, эмоциональные перегрузки).
7.10. На первоначальном этапе формируется перечень рабочих мест, на которых необходимо провести работы по идентификации опасностей.
7.11. При составлении перечня рабочих мест руководители структурных подразделений анализируют, уточняют следующую информацию:
· наименование должностей (профессий) работников;
· выполняемые на рабочих местах операции и виды работ;
· места выполнения работ; 
· используемые при выполнении работ или находящиеся в местах выполнения работ здания и сооружения, оборудование, инструменты и приспособления, сырье и материалы;
· возможные аварийные ситуации при выполнении работ или в местах выполнения работ;
· описание и причины несчастных случаев и других случаев травмирования;
· вредные и (или) опасные производственные факторы, имеющиеся на рабочем месте по результатам СОУТ.
Информация о технологическом процессе собирается и анализируется с учетом не только штатных условий своей деятельности, но и случаев отклонения в работе, в том числе связанных с возможными авариями.
7.12. Обследование рабочих мест включает:
· обход рабочих мест с осмотром территории (производственных помещений), проходов на рабочие места и путей эвакуации;
· наблюдение за выполнением работниками порученной им работы и их действиями;
· выявление опасностей и оценку применяемых (существующих) мер контроля (диалог с руководителем работ и работниками);
· выявление источников опасностей и (или) опасных ситуаций (инициирующих событий), связанных с выполняемой работой.
7.13. При обследовании рабочих мест специалистами комиссии выявляются опасности, связанные с:
· характеристиками, которыми обладают сырье и материалы, оборудование, инструменты и приспособления, здания и сооружения, технологические процессы;
· невыполнением и нарушением требований безопасности и ОТ, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами, локальными нормативными актами и другими внутренними документами. 
7.14. При выявлении опасностей учитываются несоответствия и нарушения, выявленные при проведении проверок функционирования СУОТ.
7.15. Присутствие и участие работников при обследовании рабочих мест обеспечивает руководитель структурного подразделения.
7.16. При обследовании рабочих мест учитываются редко выполняемые работы (уборка территории, внеплановая остановка оборудования, критические погодные условия и т.п.), в том числе действия персонала в аварийных ситуациях (авария, пожар, взрыв, отключение электроэнергии и др.).
7.17. Примерный перечень опасностей (классификатор) приведен в Приложении 1. 
7.18. При идентификации опасных событий необходимо применять метод «Что будет, если?» и соотнести его к «отказу» имеющихся мер управления или к отсутствию таковых для конкретного проявления опасности. Таким образом определяются наихудшие возможные варианты опасных событий и их последствий.
7.19. После сопоставления результатов обследования с базовым перечнем (классификатором) опасностей составляется перечень идентифицированных опасностей и оцененных рисков на рабочем месте (профессии, должности).
7.20. Для идентифицированных опасностей определяются существующие меры управления, такие, например, как:
средства коллективной защиты – ограждение машин, блокировки, сигнализации, предупредительные огни, сирены;
административные меры управления (организационные меры) – надписи о соблюдении безопасности, предупреждения, маркировка опасных зон, маркировка пешеходных дорожек, процедуры обеспечения безопасности, проверки оборудования, контроль доступа, системы обеспечения безопасности работы, наряды - допуски на проведение работ, инструктажи по ОТ и т.д.;
технические меры –  замена оборудования, машин и механизмов, модернизация существующего оборудования, машин и механизмов и т.д.;
средства индивидуальной защиты – средства, используемые работником для предотвращения или уменьшения воздействия вредных и опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения и уменьшения риска получения травмы.
7.21. Из рабочих мест с идентичным характером выполняемых работ и аналогичными условиями труда выбирается одно-два рабочих места.
7.22. В обязательном порядке проводится идентификация опасностей и оценка профессиональных рисков для тех работников, которые имеют непостоянные рабочие места (водитель автомобиля, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник технологического оборудования и т.д.), а также нарушителей трудовой дисциплины.
7.23. Определение границ оцениваемого рабочего места.
7.23.1. При определении границ оцениваемого рабочего места комиссия устанавливает территорию, входящую в рабочее пространство и остающуюся за его пределами. 
7.23.2. Граница определяется таким образом, чтобы рабочее место и прилегающее пространство можно было наблюдать с одной точки или на малой площади. 
7.23.3. Комиссия определяет также примыкающие к рабочему месту маршруты движения и возможности для эвакуации и оказания первой помощи пострадавшему. 
7.24. Проведение наблюдений и собеседований с работниками.
При проведении наблюдений и собеседований с работниками комиссия отслеживает факторы, влияющие на безопасность рабочего места:
· трудовой процесс;
· содержание рабочего места;
· безопасность труда при работе на оборудовании;
· факторы окружающей среды на рабочем месте;
· эргономические факторы;
· проходы и проезды;
· возможности для эвакуации и оказания первой помощи пострадавшему.
7.25. Для каждой профессии (должности) работника предприятия оформляется карта оценки профессиональных рисков в соответствии с Приложением 3.
В случае если у работников с одинаковой должностью отличается уровень контроля над риском (отличаются меры управления риском, присутствуют дополнительные опасности и прочее) на такие рабочие места оформляется самостоятельная карта оценки профессионального риска. 
7.26. Перечень идентифицированных опасностей, действующих на всех работников предприятия оформляется в виде реестра опасностей согласно Приложения 4.
7.27. Перечень регулярных мер управления риском оформляется в виде Перечня мер по исключению, снижению или контролю уровней рисков в соответствии с Приложением 5.
7.28. Документация по идентификации опасностей и оценке профессиональных рисков должна поддерживаться в актуальном состоянии путем:
· утверждения документов на предмет их соответствия до их выпуска;
· анализа, актуализации (при необходимости) и переутверждения документов;
· обеспечения идентификации изменений и статуса действующей в настоящий момент редакции документов;
· обеспечения того, чтобы соответствующие версии (редакции) применимых документов находились в местах их использования;
· обеспечения сохранности документов в состоянии, позволяющем их прочитать и легко идентифицировать;
· обеспечения того, чтобы документы, определенные как необходимые для планирования и функционирования системы управления профессиональными рисками, могли быть выявлены и использованы;
· предотвращения непреднамеренного использования устаревших (вышедших из употребления) документов.
7.29. В течение 10 рабочих дней проходит согласование и подписание Карт членами комиссии по проведению идентификации опасностей и оценке профессиональных рисков.
7.30. Оригиналы Карт хранятся на рабочем месте администратора.

8. Определение уровня риска.
8.1.  Для оценки уровня профессионального риска используется метод «Матрица последствий и вероятностей» по ГОСТ Р 58771-2019. 
Используется матрица, адаптированная для оценки уровня эскалации риска травмирования работника на основании вероятности наступления опасного события и возможных последствий реализации риска. Приложение 2.
8.2.  Процесс определения уровня риска состоит из нескольких этапов:
· оценка тяжести последствий опасного события;
· оценка вероятности последствий опасного события; определение уровня риска.
8.3.  Тяжесть возможных последствий идентифицированных опасных событий оценивается на предмет принадлежности к одной из 5-ти категорий тяжести риска:
Пренебрежимо малый – Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность.
Низкий – Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней. 
Средний – Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья.
Высокий – От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом.
Экстремальный – Более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессионального заболевания.
8.4.  Вероятность проявления последствий опасного события оценивается на предмет ее принадлежности к одной из 5-ти категорий вероятности риска:
Пренебрежимо малая – Почти невозможно – может случится только в экстремальных обстоятельствах.
Низкая – Скорее всего не произойдет – маловероятно, что событие произойдет.
Средняя – Можно предположить – возможность события оценивается как 50/50.
Высокая – Возможно – событие может произойти, и это не будет неожиданностью.
Экстремальная – Обязательно произойдет – несомненно, что в обозримом будущем данное событие наступит. 
8.5.  Следует учесть, что категория вероятности определяется на основе вероятности возникновения конкретного последствия опасного события, а не вероятности непредотвращенного опасного события или произошедшего инцидента.
8.6.  Оценку вероятности необходимо проводить с учетом существующих мер управления, основываясь на опыте и на мнении специалистов, входящих в группу по оценке рисков о возможности того или иного последствия опасного события. 
8.7.  Уровень риска определяется как произведение тяжести и вероятности последствий конкретного опасного события в соответствии с Приложением 2. 
8.8.  В зависимости от величины и значимости риски, определяемые на основе матрицы, подразделены на три степени:
· низкие (величина риска находится в пределах Н1÷ Н4);
· средние (величина риска находится в пределах С5 ÷ С12);
· высокие (величина риска находится В15 ÷ В25). 
 
9. Разработка мер по исключению и снижению уровней рисков
9.1.  Управление риском включает в себя принятие решений о приоритетности выполнения мер по управлению риском и разработку соответствующих мероприятий по его снижению. 
9.2.  Все идентифицированные риски после их оценки подлежат управлению с учетом приоритетов применяемых мер, в качестве которых используют: 
· исключение опасной работы (процедуры); 
· замену опасной работы (процедуры); 
· технические методы ограничения воздействия опасностей на работников; 
· организационные методы ограничения времени воздействия опасностей на работников; 
· средства коллективной и индивидуальной защиты
· страхование профессионального риска. 
9.3.  Необходимо использовать превентивные меры управления профессиональными рисками (наблюдение за состоянием здоровья работника, осведомление и консультирование об опасностях и профессиональных рисках на рабочих местах, инструктирование и обучение по вопросам системы управления профессиональными рисками и др.) и отдавать им предпочтение. Для эффективного выполнения мероприятий по управлению профессиональными рисками, необходимо использовать, как правило, сочетание различных мер, и не полагаться на одну единственную меру.
9.4.  Эффективность разработанных мер по управлению профессиональными рисками должна постоянно оцениваться. 
9.5.  Для предотвращения угроз профессиональной безопасности при управлении профессиональными рисками необходимо применять ко всем видам деятельности, связанными с опасностями, средства оперативного контроля в соответствии со следующей их иерархией:
· изменение конструкции оборудования или технологий, направленных на предотвращение возникновения опасности или ее ликвидацию;
· применение средств сигнализации (предупреждения) о существовании опасности;
· применение организационных и обучающих мер управления;
· использование средств индивидуальной защиты.
9.6.  В качестве примеров выбора дополнительных мер управления профессиональными рисками можно рассмотреть:
· модификацию конструкции, позволяющую ликвидировать опасность, например, использование механических подъемных устройств для исключения профессионального риска, связанного с ручными подъемными операциями;
· замену опасного материала на менее опасный или уменьшение энергии системы (например, снижение усилий, силы тока, давления, температуры и т.п.);
· средства коллективной защиты: сигнализации, предупредительные надписи и знаки безопасности, маркировка пешеходных дорожек и т.д.;
· административные меры управления: процедуры обеспечения безопасности, проверки оборудования, контроль доступа, системы обеспечения безопасности работы, инструктажи по охране труда и т.д.;
· [bookmark: _TOC_250002]обеспечение работника дополнительными средствами индивидуальной защиты: очки защитные, средства защиты органов слуха, щитки защитные лицевые, респираторы, перчатки и т.д. 

Внеплановая идентификация опасностей и оценка профессиональных рисков
9.7. Внеплановая идентификация опасностей и оценка профессиональных рисков проводятся комиссией в случае:
· модернизации, реконструкции, замены оборудования;
· изменения в технологических процессах при планировании любых специальных (нестандартных) работ;
· изменения законодательных и других требований, касающиеся идентифицированных опасностей и профессиональных рисков, и соответствующих мер управления;
· изменения условий труда, порядка выполнения работ, а также при несчастных случаях, произошедших в структурном подразделении.
9.8. Внеплановая идентификация опасностей и оценка профессиональных рисков проводятся до внедрения соответствующих изменений в технологический процесс или по процессу, по которому эти изменения происходят.
9.9. Руководители структурных подразделений, в месячный срок, обеспечивают проведение внеплановой идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков в случаях:
· введения новых нормативных правовых актов в области охраны труда;
· расширения, сокращения, изменения структуры подразделения;
· перераспределения ответственности;
· изменения в методах или режимах работы;
· [bookmark: _TOC_250000]внедрения новых технологий, оборудования. 

Информирование работников о проведении идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков и их участия в ней
9.10. Для обеспечения эффективной работы по идентификации опасностей и оценки профессиональными рисками, а также использования процессов обмена информацией и консультаций, в Администрации Раменского городского округа обеспечивается:
· обмен информацией и консультирование в отношении рисков для безопасных условий труда и здоровья между различными уровнями, а также с работниками сторонних организаций;
· документирование соответствующих обращений внешних заинтересованных сторон, а также ответа на них.
9.11. В рамках информирования работников сторонних организаций заместитель главы Администрации Раменского городского округа определяет структуры и назначает ответственных исполнителей, предназначенных для информирования подрядчиков и посетителей о своих требованиях в области обеспечения безопасных условий труда. При этом информация должна соответствовать опасностям и профессиональным рискам, связанным с выполняемой работой и предусматривать уведомление о последствиях невыполнения условий соответствия требованиям безопасности; информирует работников сторонних организаций об имеющихся средствах оперативного контроля (системы контроля прохода на территорию и т.п.).
9.12. В отношении работников сторонних организаций обмен информацией должен включать как минимум:
· требования охраны труда, относящиеся к посетителям;
· процедуры эвакуации и реакция на сигналы тревоги;
· контроль перемещения;
· контроль доступа и требования по сопровождению;
· средства индивидуальной защиты, которые необходимо применять. 
9.13. Заместитель главы Администрации Раменского городского округа создает условия для вовлечения работников в деятельность в области обеспечения безопасных условий труда путем:
· привлечения их к идентификации опасностей, оценке профессиональных рисков и выбору средств управления профессиональными рисками;
· привлечения их к проведению анализа несчастных случаев; консультирования их по всем изменениям, которые могут повлиять на охрану их здоровья и обеспечение безопасности их труда;
· привлечения их официальных представителей к рассмотрению вопросов охраны здоровья и безопасности труда.
· консультирования работников сторонних организаций в случае реализации каких-либо изменений, которые могут повлиять на охрану их здоровья и обеспечение безопасности труда.
9.14. Руководители структурных подразделений осуществляют информирование работников о результатах оценки профессиональных рисков, связанных с выполняемой ими деятельностью.
9.15. Информирование работников о профессиональных рисках, а также о фактических и возможных последствиях их для здоровья и безопасности выполняемой ими работы осуществляется:
· при обучении работников по охране труда различных уровней путем рассмотрения соответствующих карт идентификации опасностей;
· при проведении всех видов инструктажей по охране труда;
· при информировании о произошедших несчастных случаях. 


















Приложение 1
к Положению

	Примерный перечень опасностей,
представляющих угрозу жизни и здоровью работников

а) механические опасности:

	· опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;

	· опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва троса, в котлован, в шахту при подъеме или спуске при нештатной ситуации;

	· опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот;

	· опасность удара;

	· опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих частей механизмов, машин;

	· опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие);

	· опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях;

	· опасность затягивания или попадания в ловушку;

	· опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов;

	· опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты;

	· опасность воздействия жидкости под давлением при выбросе (прорыве);

	· опасность воздействия газа под давлением при выбросе (прорыве);

	· опасность воздействия механического упругого элемента;

	· опасность травмирования от трения или абразивного воздействия при соприкосновении;

	· опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения горной породы, из-за падения пиломатериалов, из-за падения;

	· опасность падения груза; 

	· опасность разрезания, отрезания от воздействия острых кромок при контакте с незащищенными участками тела;

	· опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей);

	· опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи,  дисковые пилы);

	· опасность разрыва;

	· опасность травмирования, в том числе в результате выброса подвижной обрабатываемой детали, падающими или выбрасываемыми предметами, движущимися частями оборудования, осколками при обрушении горной породы, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений;

	б) электрические опасности:

	· опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением;

	· опасность поражения током вследствие  контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт);

	· опасность поражения электростатическим зарядом;

	· опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте;

	· опасность поражения вследствие возникновения электрической дуги;

	· опасность поражения при прямом попадании молнии;

	· опасность косвенного поражения молнией;

	в) термические опасности:

	· опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру;

	· опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру;

	· опасность ожога от воздействия открытого пламени;

	· опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы;

	· опасность теплового удара от воздействия окружающих поверхностей оборудования, имеющих высокую температуру;

	· опасность теплового удара при длительном нахождении вблизи открытого пламени;

	· опасность теплового удара при длительном нахождении в помещении с высокой температурой воздуха;

	· ожог роговицы глаза;

	· опасность от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих низкую температуру;

	г) опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности:

	· опасность воздействия пониженных температур воздуха;

	· опасность воздействия повышенных температур воздуха;

	· опасность воздействия влажности;

	· опасность воздействия скорости движения воздуха;

	д) опасности из-за недостатка кислорода в воздухе:

	· опасность недостатка кислорода в замкнутых технологических емкостях;

	· опасность недостатка кислорода из-за вытеснения его другими газами или  жидкостями;

	· опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях;

	· опасность недостатка кислорода в безвоздушных средах;

	е) барометрические опасности:

	· опасность неоптимального барометрического давления;

	· опасность от повышенного барометрического давления;

	· опасность от пониженного барометрического давления;

	· опасность от резкого изменения барометрического давления;

	ж) опасности, связанные с воздействием химического фактора:

	· опасность от контакта с высокоопасными веществами;

	· опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма;

	· опасность веществ, которые вследствие реагирования со щелочами, кислотами, аминами, диоксидом серы, тиомочевинной, солями металлов и окислителями могут способствовать пожару и взрыву;

	· опасность образования токсичных паров при нагревании;

	· опасность воздействия на кожные покровы смазочных масел;

	· опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ;

	з) опасности, связанные с воздействием аэрозолей преимущественно фиброгенного действия: 

	· опасность воздействия пыли на глаза;

	· опасность повреждения органов дыхания частицами пыли;

	· опасность воздействия пыли на кожу;

	· опасность, связанная с выбросом пыли;

	· опасности воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ;

	· опасность воздействия на органы дыхания воздушных взвесей, содержащих смазочные масла;

	· опасность воздействия на органы дыхания воздушных смесей, содержащих чистящие и обезжиривающие вещества;

	и) опасности, связанные с воздействием биологического фактора:

	· опасность из-за воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов;

	· опасность из-за контакта с патогенными микроорганизмами;

	· опасности из-за укуса переносчиков инфекций;

	к) опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса:

	· опасность, связанная с перемещением груза вручную;

	· опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес;

	· опасность, связанная с наклонами корпуса;

	· опасность, связанная с рабочей позой;

	· опасность вредных для здоровья поз, связанных с чрезмерным напряжением тела;

	· опасность физических перегрузок от периодического поднятия тяжелых узлов и деталей машин;

	· опасность психических нагрузок, стрессов;

	· опасность перенапряжения зрительного анализатора;

	л) опасности, связанные с воздействием шума:

	· опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности;

	· опасность, связанная с возможностью не услышать звуковой сигнал об опасности;

	м) опасности, связанные с воздействием вибрации:

	· опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов;

	· опасность, связанная с воздействием общей вибрации;

	н) опасности, связанные с воздействием световой среды:

	· опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне;

	· опасность повышенной яркости света;

	· опасность пониженной контрастности;

	о) опасности, связанные с воздействием неионизирующих излучений:

	· опасность, связанная с ослаблением геомагнитного поля;

	· опасность, связанная с воздействием электростатического поля;

	· опасность, связанная с воздействием постоянного магнитного поля;

	· опасность, связанная с воздействием электрического поля промышленной частоты;

	· опасность, связанная с воздействием магнитного поля промышленной частоты;

	· опасность от электромагнитных излучений;

	· опасность, связанная с воздействием лазерного излучения;

	· опасность, связанная с воздействием ультрафиолетового излучения;

	п) опасности, связанные с воздействием ионизирующих излучений:

	· опасность, связанная с воздействием гамма-излучения;

	· опасность, связанная с воздействием рентгеновского излучения;

	· опасность, связанная с воздействием альфа- бета-излучений, электронного, или ионного и нейтронного излучений;

	р) опасности, связанные с воздействием животных:

	· опасность укуса;

	· опасность разрыва;

	· опасность раздавливания;

	· опасность заражения;

	· опасность воздействия выделений;

	с) опасности, связанные с воздействием насекомых:

	· опасность укуса;

	· опасность попадания в организм;

	· опасность инвазий гельминтов;

	т) опасности, связанные с воздействием растений:

	· опасность воздействия пыльцы, фитонцидов и других веществ, выделяемых растениями;

	· опасность ожога выделяемыми растениями веществами;

	· опасность пореза растениями;

	у) опасность утонуть:

	· опасность утонуть в водоеме;

	· опасность утонуть в технологической емкости;

	· опасность утонуть в момент затопления шахты;

	ф) опасность расположения рабочего места:

	· опасности выполнения электромонтажных работ на столбах, опорах высоковольтных передач;

	· опасность при выполнении альпинистских работ;

	· опасность выполнения кровельных работ на крышах, имеющих большой угол наклона рабочей поверхности;

	· опасность, связанная с  выполнением работ на значительной глубине;

	· опасность, связанная с выполнением работ под землей;

	· опасность, связанная с выполнением работ в туннелях;

	· опасность выполнения водолазных работ;

	х) опасности, связанные с организационными недостатками:

	· опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций;

	· опасность, связанная с отсутствием описанных мероприятий (содержания действий) при возникновении неисправностей (опасных ситуаций) при обслуживании устройств, оборудования, приборов или при использовании биологически опасных веществ;

	· опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте перечня возможных аварий;

	· опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой  помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи;

	· опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии;

	· опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда;

	ц) опасности пожара:

	· опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре;

	· опасность воспламенения;

	· опасность воздействия открытого пламени;

	· опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды;

	· опасность воздействия пониженной концентрации кислорода в воздухе;

	· опасность воздействия огнетушащих веществ;

	· опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений;

	ч) опасности обрушения:

	· опасность обрушения подземных конструкций;

	· опасность обрушения наземных конструкций;

	ш) опасности транспорта:

	· опасность наезда на человека;

	· опасность падения с транспортного средства;

	· опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами;

	· опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и строповки грузов;

	· опасность от груза, перемещающегося во время движения транспортного средства, из-за несоблюдения правил его укладки и крепления;

	· опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия;

	· опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ;

	щ) опасность, связанная с дегустацией пищевых продуктов:

	· опасность, связанная с дегустацией отравленной пищи;

	ы) опасности насилия:

	· опасность насилия от враждебно настроенных работников;

	· опасность насилия от третьих лиц;

	э) опасности взрыва:

	· опасность самовозгорания горючих веществ;

	· опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара;

	· опасность воздействия ударной волны;

	· опасность воздействия высокого давления при взрыве;

	· опасность ожога при взрыве;

	· опасность обрушения горных пород при взрыве;

	ю) опасности, связанные с применением средств индивидуальной защиты:

	· опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека; 

	· опасность, связанная со  скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты;

	· опасность отравления.



В данном перечне приведены опасности указанные в Приказе Минтруда России от 19.08.2016 № 438н. «Об утверждении Типового положения о системе управления охраной труда». При проведении идентификации опасностей, для выявления дополнительных опасностей, исходящих от технологического процесса, опасных веществ, выполняемых работ, оборудования и инструмента, участвующего в технологическом процессе, могут быть идентифицированы дополнительные опасности.





Приложение 2
к Положению

Матрица определения уровня риска
	 
	Тяжесть

	Вероятность
	 
	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Незначительный
	Низкий
	Средний
	Высокий
	Экстремальный

	
	5
	С5
	С10
	В15
	В20
	В25

	
	Экстремальная
	
	
	
	
	

	
	4
	Н4
	С8
	С12
	В16
	В20

	
	Высокая
	
	
	
	
	

	
	3
	Н3
	С6
	С9
	С12
	В15

	
	Средняя
	
	
	
	
	

	
	2
	Н2
	Н4
	С6
	С8
	С10

	
	Низкая
	
	
	
	
	

	
	1
	Н1
	Н2
	Н3
	Н4
	С5

	
	Незначительная
	
	
	
	
	

















Приложение 3
к Положению

	НАЗВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

	ИНН, Юридический адрес



КАРТА №
оценки профессиональных рисков
	
	

	Наименование профессии (должности) работника
	


Наименование структурного подразделения: 
Строка 010. Численность работающих:
	Всего работников
	 




Строка 020. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:
	№
	Опасности
	Меры управления риском
	Оценка уровня риска
	Отношение к риску

	1. 
	2
	3
	4
	5



Дата составления карты: _____
Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:
	
	
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(Ф.И.О.)
	
	(подпись)
	
	(дата)



С результатами оценки профессиональных рисков ознакомлен(ы):
	
	
	
	
	
	

	
	(Ф.И.О.)
	
	(подпись)
	
	(дата)










Приложение 4
к Положению

Реестр опасностей предприятия
Опасности, действующие на работников предприятия

	№
	Опасность

	
	

	1
	2

	1. 
	

	2. 
	

	3. 
	



Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:
	
	
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(Ф.И.О.)
	
	(подпись)
	
	(дата)

	
	
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(Ф.И.О.)
	
	(подпись)
	
	(дата)

	
	
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(Ф.И.О.)
	
	(подпись)
	
	(дата)
























Приложение 5
к Положению

Перечень мер по исключению, снижению или контролю уровней рисков

	№
	Опасность
	Мероприятия
	Периодичность
	Ответственный

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	



Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:
	
	
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(Ф.И.О.)
	
	(подпись)
	
	(дата)

	
	
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(Ф.И.О.)
	
	(подпись)
	
	(дата)

	
	
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(Ф.И.О.)
	
	(подпись)
	
	(дата)



